Ausschreibungstexte
H-Doppelverbund Pflastersteine mit Minifase

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **­Pos.** | **Menge** | **Leistungsbeschreibung** | **EP** | **GP** |
| 1 | ........ m2 | Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht als Flächenbefestigung herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-Stb 06 sind zu beachten. Pflastersteine gemäß Verlegemuster auf einer Bettung, vorzugsweise in kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm in 3-5 cm (verdichteter Zustand) verlegen. Ein Fugenabstand nach DIN 18318 von 3-5 mm ist unbedingt einzuhalten. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Fugenmaterial gemäß DIN 18318 bzw. ZTV Pflaster-StB 06 erfolgen.Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche mit einem Flächenrüttler mit Gummimatte abrütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339**Steinhöhe:** 60 mm, 80 mm, 100 mm**Farbe:** ....................**Steinmaße:** 19,9x16,2 cm **Hersteller der H-Doppelverbund Pflastersteine:**Herrmann UHL KG Ortenau, 77746 SchutterwaldTel. 0781 508-200, Fax. 0781 508-199[www.uhl.de](http://www.uhl.de), info@uhl.de**Preis je Einheit m2 € ....................** | ............ | ........... |

­